**Załącznik nr 2   
do umowy nr ………………………………. z dnia ……………………..2017r.**

**Zakres serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych**

Do zakresu serwisowania i konserwacji urządzeń, w zależności od rodzaju urządzenia, należyw szczególności:

1. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej,
   1. Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin,
   2. Sprawdzenie i uzupełnienie gazu w instalacji,
   3. Wymiana filtrów, wymiana filtrów odwadniaczy,
2. Czyszczenie skraplacza, wnętrz centrali, wymienników ciepła,
3. Czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymiana filtrów na nowe,
4. Czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy użyciu sprężonego powietrza,
5. Sprawdzenie układów hydraulicznych, elektrycznych i sterujących,
6. Kontrola, regulacja lub wymiana pasków klinowych,
7. Kontrola i regulacja układów, chłodzenia i grzania,
8. Kontrola i regulacja przepływu powietrza,
9. Kontrola i regulacja automatyki,
10. Kontrola stanu zabrudzeń i zużycia filtrów
11. Dezynfekcja wężownic i układu odprowadzenia skroplin,
12. Sprawdzenie i regulacja zaworów odcinających i trójdrogowych,
13. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa.
14. Spuszczenie wody przed okresem zimowym i napełnienie po okresie zimowym agregatu wody lodowej w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.
15. Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbca w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu