Załącznik nr 3

Zakres prac wymiany rur w pomieszczeniach US Wrocław Stare Miasto:

* Demontaż i ponowny montaż płytek gresowych na wejściu do Sali obsługi podatnika

Odłączenie grzejników – 5 szt. w Sali obsługi podatnika i pomieszczeniu ochrony;

* Wymiana uszkodzonych rur w pomieszczeniach i pod posadzką na wejściu;
* Wymiana uszkodzonych połączeń i kształtek

Nowe podłączenie grzejników

Próby szczelności

* Roboty budowlane

- skucie ścian do wysokości otworów okiennych

- tynkowanie skutych ścian

- malowanie ścian farbą w ustalonym kolorze;

* Ułożenie osłon rur grzejnikowych przy posadzce

Utylizacja zdemontowanych rur i kształtek

* Uporządkowanie pomieszczeń po remoncie.